**Solicitamos orçamento para produção e impressão de placas de PVC para o Conservatório de Tatuí, de acordo com as especificações abaixo:**

**Especificações:**

- Placas de sinalização com linguagem Braille e relevo nos textos (de acordo com norma ABNT NBR 9050)

- Material: PVC ou PS

- Espessura: 2mm

- Impressão: UV direto

- Aplicação de fita dupla face para ambientes majoritariamente internos (parede e porta); placas maiores parafusadas na parede.

**Quantidade de Placas:**

(Unidade de medida = Centímetros)

Placas 15x5 = 11

Placas 20x20 = 15

Placas 35x7,5 = 34

Placas 50x20 = 12

Placa 50x105 = 1

Placas 90x105 = 8

Placa 132x109 = 1

**Total = 82 placas**

**Observações gerais:**

1: Informar prazo de produção e entrega.

2: enviar valores separados por tamanho no orçamento.

3: enviar prova digital antes da impressão final.

4: custos com portador e entrega de material devem estar inclusos (embutidos) no orçamento do fornecedor.

5: ao término do serviço: fornecer a Nota Fiscal (até dia 20 de cada mês, ou no início do mês subsequente)**,** além da descrição dos serviços conforme orientações da equipe (enviaremos em momento oportuno). Boleto com prazo mínimo de 20 dias ou informar dados bancários completos para pagamento.